**ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET**

*(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)*

**CONCORRÊNCIA** **n° 01/12**

**PROCESSO TC-A n° 39.552/026/12**

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso à página [www.tce.sp.gov.br](http://www.tce.sp.gov.br/instituicao/licitacoes/editais.shtm), nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: , de de 2012

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail [dm5@tce.sp.gov.br](mailto:dm5@tce.sp.gov.brp).

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

**ANEXO III**

PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA nº 01/12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***DADOS DO LICITANTE*** | | |
| **Denominação:** | | |
| **Endereço:** | | |
| **CEP:** | **Fone:** | **Fax:** |
| **e-mail:** | | **CNPJ:** |

**OBJETO: Construção do imóvel que abrigará a Unidade Regional de Guaratinguetá.**

Observações:

Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

Preço Total Geral por extenso: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prazo de execução dos serviços: \_\_\_\_\_\_\_ meses (máximo 12 meses) contados a partir da data de recebimento pela Contratada da **Autorização para Início dos Serviços**.

Prazo de garantia dos serviços: \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) anos, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 60 meses para a obra e 12 meses para os equipamentos).

Validade da proposta: \_\_\_\_\_\_\_ dias (mínimo 60 dias) contados a partir da data prevista para abertura dos envelopes documentação.

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.

Declaro que os preços indicados na planilha a seguir contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2012.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELA DE CUSTOS SINTÉTICA** | | | | | | | |  |  |
| **Tribunal de Contas do Estado de São Paulo** | | | | | | |  |  |  |
| Unidade Regional de Guaratinguetá - UR 14 | | | | | | | |  |  |
|  | | | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO** | **UNIDADE** | **R$ UNIT.** | **QUANT.** | **DIV.** | **MAT.** | | **M.O.** | **TOTAL** |
| **1** | **Serviços Iniciais** | **.** |  |  | **-** |  | |  |  |
| 1.1.1 | ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas | M2 |  | 80,00 | - |  | |  |  |
| 1.1.2 | RASPAGEM e limpeza manual de terreno | M2 |  | 905,00 | - |  | |  |  |
| 1.1.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA de vala em solo de 1ª categoria, rofundidade: entre 2 e 4 m | M3 |  | 840,00 | - |  | |  |  |
| 1.1.4 | APLICAÇÃO de herbicida esterilizante de solo | M2 |  | 905,00 | - |  | |  |  |
| 1.1.5 | LIGAÇÃO de água a rede pública | UN |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 1.2.1 | LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória , pequenas obras - instalação mínima | UN |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 1.2.2 | ABRIGO para cavalete em alvenaria, dimensões 0,65 x 0,85 x 0,30 | UN |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 1.2.3 | CAVALETE com tubo de aço galvanizado 20 mm (3/4") | UN |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 1.2.4 | LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra - instalação mínima | UN |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 1.3.1 | FOSSA séptica pré-moldada, Ø 1,20 m, altura 2,50 m, para 5 contribuintes | UN |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 1.3.2 | LOCAÇÃO da obra, execução de gabarito | M2 |  | 435,00 | - |  | |  |  |
| 1.4.1 | TAPUME de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6 mm | M2 |  | 294,80 | - |  | |  |  |
| 1.4.2 | PORTÃO provisório de madeira em chapa compensada resinada 10 mm, largura 3 m e altura 2 m | UN |  | 2,00 | - |  | |  |  |
| **2** | **Infra e Superestrutura** | **-** |  |  | **149.504,82** |  | |  |  |
| 2.0.2 | ESTACA moldada "in loco" , Ø 30 cm, carga admissível 30 t | M |  | 1.208,00 | 145.008,32 |  | |  |  |
| 2.0.3 | ALVENARIA de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8 | M3 |  | 35,00 | - |  | |  |  |
| 2.0.4 | FÔRMA com chapa compensada resinada, e=12 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/escoramentos com pontaletes 7,5 x 7,5 cm, 3 aproveitamentos | M2 |  | 3.151,54 | - |  | |  |  |
| 2.0.5 | FÔRMA DE PAPELÃO em perfil cilíndrico para pilares - Ø 30 cm | M |  | 112,00 | - |  | |  |  |
| 2.0.6 | MONTAGEM de fôrma com chapa compensada plastificada, e=12mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos 7,5x7,5cm | M2 |  | 3.151,54 | - |  | |  |  |
| 2.0.7 | DESMONTAGEM de fôrma com chapa compensada plastificada, e=12mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos 7,5x7,5cm | M2 |  | 3.151,54 | - |  | |  |  |
| 2.0.8 | ESCORAMENTO METÁLICO para lajes de edificação com pé direito entre 2,00 e 3,20 m | M2 |  | 1.150,00 | 4.496,50 |  | |  |  |
| 2.0.9 | ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro até 20,0 mm, corte e dobra na obra | KG |  | 40.338,00 | - |  | |  |  |
| 2.0.10 | ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-60, diâmetro 5,0 mm, corte e dobra na obra | KG |  | 1.355,00 | - |  | |  |  |
| 2.0.11 | CONCRETO estrutural dosado em central , fck 30 MPa | M3 |  | 395,19 | - |  | |  |  |
| 2.0.12 | TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura | M3 |  | 395,19 | - |  | |  |  |
| **3** | **Vedações Internas e Externas** | **-** |  |  | **-** |  | |  |  |
| 3.0.1 | ALVENARIA de vedação com blocos cerâmico furados 9 x 19 x 19 cm (furos horizontais), espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 - | M2 |  | 195,00 | - |  | |  |  |
| 3.0.2 | ALVENARIA de vedação com blocos cerâmico furados 9 x 19 x 19 cm (furos horizontais), espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 - | M2 |  | 1.006,00 | - |  | |  |  |
| 3.0.3 | ALVENARIA de vedação com blocos cerâmico furado, 14 x 19 x 39 cm (furos verticais), espessura da parede 14 cm, juntas de 12 mm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 2 - | M2 |  | 411,00 | - |  | |  |  |
| **4** | **Impermeabilização, Isolação Térmica e Cobertura** | **-** |  |  | **-** |  | |  |  |
| 4.0.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm | M2 |  | 85,00 | - |  | |  |  |
| 4.0.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO de cobertura não sujeita a fissurações e a trânsito à base de emulsão acrílica estruturada com véu de poliéster | M2 |  | 435,00 | - |  | |  |  |
| 4.0.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA de superfície sujeita a trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm | M2 |  | 435,00 | - |  | |  |  |
| **5** | **Portas, Janelas e Vidros** | **-** |  |  | **34.636,63** |  | |  |  |
| 5.0.1 | PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,70 x 2,10 m | UN |  | 4,00 | - |  | |  |  |
| 5.0.2 | PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m | UN |  | 11,00 | - |  | |  |  |
| 5.0.3 | PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,90 x 2,10 m | UN |  | 2,00 | - |  | |  |  |
| 5.0.4 | PORTA CORTA-FOGO, colocação e acabamento , de abrir, uma folha, com dobradiça especial, mola de fechamento, fechadura, maçaneta e demais ferragens de acabamento, dimensões 0,80 x 2,10 m | UN |  | 2,00 | 1.066,00 |  | |  |  |
| 5.0.5 | PORTA AUTOMÁTICA SOCIAL, deslizante, para baixo fluxo de pessoas, uma folha fixa e uma móvel com vidro liso temperado, para vão de 2200 x 2500 mm | CJ |  | 1,00 | 8.145,58 |  | |  |  |
| 5.0.6 | CAIXILHO de alumínio anodizado padrão aço inox , classe A13 (tipo Glazing), colocação e acabamento ,com maxim ar. | M2 |  | 555,00 | - |  | |  |  |
| 5.0.7 | VIDRO Laminado Controle Solar Prata - Low-e 10mm, colado em caixilho | M2 |  | 555,00 | 22.151,16 |  | |  |  |
| 5.0.8 | PORTA de vidro temperado , 10 mm, duas folhas móveis, e duas folhas laterais fixas, para vão de 3390x2100 mm, com ferragem rodisios | CJ |  | 1,00 | 1.091,30 |  | |  |  |
| 5.0.9 | PORTA de vidro temperado , 10 mm, duas folhas móveis, e duas folhas laterais fixas, para vão de 3360x2700 mm, com ferragem rodisios | CJ |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 5.0.10 | PORTA de vidro temperado , 10 mm, uma folha móvel, e quatro folhas laterais fixas, para vão de 5690x2890 mm, com ferragem e mola hidráulica | CJ |  | 1,00 | 1.091,30 |  | |  |  |
| 5.0.11 | Vidro temperado , 10 mm, folhas fixas, para vão de 10790x2480 mm | CJ |  | 1,00 | 1.091,30 |  | |  |  |
| MAT. | - | UN |  | 9,29 | - |  | |  |  |
| 5.0.12 | JANELA de alumínio, colocação e acabamento , maxim-ar, com uma seção, dimensões 0,60 x 0,60 m, com vidro 6mm | UN |  | 21,00 | - |  | |  |  |
| 5.1.1 | ESPELHO cristal para sanitário, e=5 mm | M2 |  | 7,45 | - |  | |  |  |
| **6** | **Acabamentos** | **-** |  |  | **35.777,46** |  | |  |  |
| 6.0.1 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã | M2 |  | 29,99 | - |  | |  |  |
| 6.0.2 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso, para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm de largura, aplicada com trincha | M |  | 270,00 | - |  | |  |  |
| 6.0.3 | PINTURA COM TINTA ESMALTE em rufo, calha e condutor, com uma demão | M |  | 29,99 | - |  | |  |  |
| 6.0.4 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com três demãos, sem massa corrida | M2 |  | 1.188,00 | - |  | |  |  |
| 6.0.5 | REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada, espessura da junta: 6 mm | M2 |  | 1.088,00 | - |  | |  |  |
| 6.0.6 | RODAPÉ PORCELANATO retificado 60 x 60 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante , altura 8 cm | M |  | 0,99 | - |  | |  |  |
| 6.0.7 | REVESTIMENTO porcelanato assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo | M2 |  | 1.451,00 | - |  | |  |  |
| 6.0.8 | REVESTIMENTO porcelanato tipo borda 30x60 cm assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo | UN |  | 160,00 | - |  | |  |  |
| 6.0.9 | EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | M2 |  | 146,00 | - |  | |  |  |
| 6.0.10 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO manual para preparação e conservação | M2 |  | 124,41 | - |  | |  |  |
| 6.0.11 | REVESTIMENTO texturizado tipo grafiato na cor cinza cimento queimado em parede externa de alta camada, aplicado com desempenadeira | M2 |  | 444,00 | - |  | |  |  |
| 6.0.12 | FORRO DE MADEIRA com tábua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em caibros de 5 x 6 cm | M2 |  | 376,00 | - |  | |  |  |
| 6.0.13 | FORRO DE GESSO acartonado fixo, monolítico, aparafusado em perfis metálicos espaçados a 0,60m, suspensos por pendurais rígidos reguláveis, espaçados a cada 1,00 m (espessura: 12,5 mm) | M2 |  | 594,31 | 35.777,46 |  | |  |  |
| **7** | **Produtos Especiais ou Sob Encomenda** | **-** |  |  | **-** |  | |  |  |
| 7.0.2 | DIVISÓRIA sanitária de granito e=3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3 | M2 |  | 24,00 | - |  | |  |  |
| 7.0.3 | Balcão da Recepção | UN |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 7.1.1 | CORRIMÃO tubular de ferro galvanizado | M |  | 57,16 | - |  | |  |  |
| **8** | **Equipamentos especiais** | **-** |  |  | **187.000,00** |  | |  |  |
| 8.0.1 | Elevador com 4 paradas | UN |  | 1,00 | 97.000,00 |  | |  |  |
| 8.0.2 | Gerador | UN |  | 1,00 | 90.000,00 |  | |  |  |
| **9** | **Módulos e Sistemas Especiais de Construção** | **-** |  |  | **-** |  | |  |  |
| 9.1.1 | ACIONADOR manual de alarme de incêndio | UN |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 9.1.2 | ACIONADOR manual de bomba de incêndio | UN |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 9.1.3 | SIRENE eletromecânica de incêndio | UN |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 9.1.4 | CENTRAL de alarme de incêndio para 24 pontos  com bateria | UN |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 9.2.1 | EXTINTOR de gás carbônico , capacidade 6 kg | UN |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 9.3.1 | EXTINTOR de água pressurizada , capacidade 10 litros | UN |  | 3,00 | - |  | |  |  |
| 9.4.1 | EXTINTOR de pó químico pressurizado , capacidade 12 kg | UN |  | 7,00 | - |  | |  |  |
| 9.5.1 | ABRIGO para hidrante em chapa de aço carbono , com mangueira de Ø 65 mm (2 1/2") x 30 m | UN |  | 2,00 | - |  | |  |  |
| 9.5.2 | HIDRANTE com registro globo angular 45°, Ø 65 mm (2 1/2") | UN |  | 2,00 | - |  | |  |  |
| 9.5.3 | REGISTRO de recalque no passeio, Ø 65 mm (2 1/2") | UN |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| **10** | **Sistemas de Transporte Interno de Insumos** | **-** |  |  | **2.850,00** |  | |  |  |
| 10.0.2 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO de elevador de obra com torre de 10m de altura, tração a cabo de aço, para transporte de carga | UN |  | 1,00 | 1.700,00 |  | |  |  |
| 10.0.3 | DESMONTAGEM de elevador de obra com torre de 10m de altura, tração a cabo de aço, para transporte de carga | UN |  | 1,00 | 1.150,00 |  | |  |  |
| 10.1.1 | TRANSPORTE vertical de armadura para concreto com elevador ou guindaste do térreo até a 3ª laje | KG |  | 1.355,00 | - |  | |  |  |
| 10.1.2 | TRANSPORTE vertical de uma caixa de porcelanato, ou um saco de cimento com elevador, do térreo até a 2ª laje | M2 |  | 1.504,33 | - |  | |  |  |
| 10.1.3 | CARGA e descarga manual de tubo de PVC em caminhão carroceria | M |  | 200,00 | - |  | |  |  |
| 10.1.4 | TRANSPORTE horizontal de azulejos ou ladrilhos 2 caixas, ou 2 sacos de cimento até 60 m distância | M2 |  | 1.504,33 | - |  | |  |  |
| 10.1.5 | TRANSPORTE horizontal de materiais a granel a 60 m de distância com carrinho ou gerica | M3 |  | 50,00 | - |  | |  |  |
| 10.1.6 | TRANSPORTE vertical manual de armadura para concreto do térreo até a 1ª laje | KG |  | 338,75 | - |  | |  |  |
| 10.1.7 | TRANSPORTE vertical manual de armadura para concreto do térreo até a 2ª laje | KG |  | 338,75 | - |  | |  |  |
| 10.1.8 | TRANSPORTE vertical manual de azulejos ou ladrilhos 1 caixa, ou 1 saco de cimento, do térreo até a 1ª laje | M2 |  | 752,17 | - |  | |  |  |
| 10.1.9 | TRANSPORTE vertical manual de azulejos ou ladrilhos 1 caixa, ou 1 saco de cimento, do térreo até a 2ª laje | M2 |  | 376,08 | - |  | |  |  |
| 10.1.10 | TRANSPORTE vertical manual de esquadria metálica do térreo até a 1ª laje | M2 |  | 500,00 | - |  | |  |  |
| 10.1.11 | TRANSPORTE vertical de tijolo comum arremessado manualmente , sobre 1ª laje | MILHEIRO |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 10.1.12 | TRANSPORTE horizontal de bloco de concreto ou cerâmico até 60 m de distância | MILHEIRO |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| **11** | **Sistemas Hidráulicos e Mecânicos** | **-** |  |  | **56.417,64** |  | |  |  |
| 11.0.1 | Materiais diversos | - |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 11.0.2 | Esgoto - PVC Acessórios | - |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 11.0.3 | Esgoto Sanitário e Ventilação- PVC Esgoto série R marca TIGRE | - |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 11.0.4 | Água Potável - Aparelhos | - |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 11.0.5 | Drenos para evaporadoras de Ar condicionado - PVC Marrom soldável | - |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 11.0.6 | Metais | - |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 11.0.7 | PPR PN 12/16 Termo-fusão ref. Tigre ou Amanco | - |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 11.0.8 | PEX ref. Tigre ou Astra - rede instalada com conexões através de crimpagem | - |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 11.0.9 | Caixas de Inspeção/Interligação de Esgoto e Águas Pluviais | CJ |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 11.0.10 | Empreitada de hidráulica | - |  | 1,00 | 56.417,64 |  | |  |  |
| 11.0.1 | BARRA DE APOIO para lavatório de louça, para portadores de deficiência física, comprimento 60 cm, largura 45 cm | UN |  | 4,00 | - |  | |  |  |
| 11.0.2 | BACIA sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitário para portadores de necessidades especiais | UN |  | 2,00 | - |  | |  |  |
| 11.0.3 | LAVATÓRIO de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto e misturador monocomando, para pessoas portadoras de necessidades especiais | UN |  | 2,00 | - |  | |  |  |
| 11.0.4 | APARELHO misturador metálico para pia de cozinha tipo mesa | UN |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 11.0.5 | BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios | UN |  | 6,00 | - |  | |  |  |
| 11.0.7 | TAMPO de granito preto para lavatório, e=30,00 mm, largura 0,29 m | M |  | 7,06 | - |  | |  |  |
| 11.0.8 | TAMPO de granito preto para pia, e=30,00 mm, largura 0,60 m | M |  | 1,80 | - |  | |  |  |
| 11.0.9 | CHUVEIRO metalico com articulação | UN |  | 2,00 | - |  | |  |  |
| 11.0.10 | LAVATÓRIO de louça de semi- encaixe quadrada DECA L83C ou similar cor branco, com aparelho misturador e acessórios | UN |  | 5,00 | - |  | |  |  |
| **12** | **Sistemas Elétricos e de Comunicação** | **-** |  |  | **24.500,00** |  | |  |  |
| 12.0.1 | Caixa PVC amarela marca TIGRE ou equivalente | CJ |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 12.0.2 | Caixas para tomada de piso | CJ |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 12.0.3 | Caixa retangular em alumínio tipo Condulet | CJ |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 12.0.4 | Cabo Unipolar cobre flexível ref. Prysmiam ou similar isol. Afumex Green 450/750V | CJ |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 12.0.5 | Cabo Unipolar cobre flexível ref. Prysmiam ou similar isol. Afumex 0,6/1kV, instalado | CJ |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 12.0.6 | Cabo Unipolar cobre flexível ref. Prysmiam ou similar isol. EPR90ºC GSETTE, instalado | CJ |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 12.0.7 | Cabo Unipolar cobre flexível ref. Prysmiam ou similar Superastic PVC 70°C-450/750V | CJ |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 12.0.8 | Caixa de passagem em chapa de aço pintado - embutir | CJ |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 12.0.9 | Dispositivo Elétrico - p/ embutir marca Ref. Linha Pial Plus ou similar ou similar na cor branca | CJ |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 12.0.10 | Dispositivos de Alarme e Detecção de Incêndio ref. Ascael ou similar | CJ |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 12.0.11 | Eletrocalhas de aço galvanizado | CJ |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 12.0.12 | Eletroduto Aço galvanizado | CJ |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 12.0.13 | Eletroduto PVC flexível marca TIGRE ou equivalente | CJ |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 12.0.14 | Eletroduto metálico flexível tipo Sealtube | CJ |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 12.0.15 | Luminárias e acessórios | CJ |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 12.0.16 | Perfilado e  acessórios | CJ |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 12.0.17 | Quadros elétricos montados e certificados prontos para operar em conformidade com NR-10/2004 e ABNT NBR-5410, marca Heading ou similar | CJ |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 12.0.18 | Especificação do Material para SPDA conforme ABNT NBR-5419, | CJ |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 12.0.19 | Empreitada de Elétrica e Comunicação | - |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 12.1.1 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para emergência de 15 W | UN |  | 19,00 | - |  | |  |  |
| 12.2.1 | SINALIZADOR pisca-pisca ou rotativo para entrada e saída de veículos | UN |  | 2,00 | - |  | |  |  |
| 12.2.2 | Cabeamento ESTRUTURADO | CJ |  | 1,00 | 11.000,00 |  | |  |  |
|  | Cabeamento TELEFONIA | CJ |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 12.2.3 | EQUIPAMENTOS racks e acessórios | CJ |  | 1,00 | 8.500,00 |  | |  |  |
| 12.2.4 | Sistema CFTV | CJ |  | 1,00 | 5.000,00 |  | |  |  |
| **13** | **Ar condicionado, exaustão e ventilação** | **-** |  |  | **1.975,87** |  | |  |  |
| 13.0.1 | EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL | CJ |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 13.0.2 | Exaustores de Sanitários: | CJ |  | 1,00 | 500,00 |  | |  |  |
| 13.0.3 | Ventiladores de ar Externo: | CJ |  | 1,00 | - |  | |  |  |
| 13.0.4 | GRELHA para insuflação de ar, de dupla deflexão em alumínio anodizado, com registro, 600 x 600 mm | UN |  | 4,00 | - |  | |  |  |
| 13.0.5 | CONDICIONADOR de ar tipo Split "High-Wall", 12.000 Btu/h | UN |  | 2,00 | 1.475,87 |  | |  |  |
| **14** | **Serviços Finais** | **-** |  |  | **13.219,32** |  | |  |  |
| 14.1.1 | PLANTIO DE ARBUSTO Azalea com altura 0,50 a 0,70 m; em cava de 60 x 60 x 60 cm | UN |  | 15,00 | - |  | |  |  |
| 14.1.2 | PLANTIO DE FORRAÇÃO Clorófito, em canteiro de 25 cm de profundidade | M2 |  | 16,04 | - |  | |  |  |
| 14.1.3 | PLANTIO DE FORRAÇÃO Lírio Amarelo, em canteiro de 25 cm de profundidade | M2 |  | 61,17 | - |  | |  |  |
| 14.1.4 | PLANTIO DE FORRAÇÃO Sanchezia, em canteiro de 25 cm de profundidade | M2 |  | 10,09 | - |  | |  |  |
| 14.1.5 | PLANTIO DE FORRAÇÃO Vedelia, em canteiro de 25 cm de profundidade | M2 |  | 22,85 | - |  | |  |  |
| 14.2.1 | GEOTÊXTIL usado como filtro envolvendo o material drenante | M2 |  | 345,00 | - |  | |  |  |
| 14.2.2 | PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA de blocos de concreto sobre coxim de areia | M2 |  | 713,00 | - |  | |  |  |
| 14.2.3 | MURO divisório com bloco de concreto 14x19x39 cm, e=14 cm, altura 1,80 m, assentado sobre sapata corrida com argamassa mista de cimento , cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 | M |  | 200,00 | - |  | |  |  |
| 14.2.4 | LIMPEZA geral da edificação | M2 |  | 1.150,00 | - |  | |  |  |
| 14.2.5 | Gradis de estrutura de alumínio anodizado inox com vidro temperado , 10 mm, três folhas móveis acionadas por motores, e sete folhas fixas, para vão de 16400x2000 mm, com ferragem e mola hidráulica | CJ |  | 1,00 | 3.637,66 |  | |  |  |
| 14.2.6 | Gradis de estrutura de alumínio anodizado inox com vidro temperado , 10 mm, duas folhas móveis acionadas por motores, e oito folhas fixas, para vão de 16400x2000 mm, com ferragem e mola hidráulica | CJ |  | 1,00 | 3.637,66 |  | |  |  |
| 14.2.7 | PROJETO AS BUILT | M2 |  | 320,00 | 5.120,00 |  | |  |  |
| 14.2.8 | COMUNICAÇÃO VISUAL | CJ |  | 1,00 | 824,00 |  | |  |  |
|  |  |  |  | **Total** | **505.881,74** |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | **BDI: R$** | |
|  |  |  |  |  |  |  | | **Total Geral: R$** | |

# ANEXO V

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**DECLARO**, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ é **microempresa** ou **empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **estando apta**, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no procedimento licitatório da Concorrência nº 01/12, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2012

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

Nome do representante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RG do representante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ANEXO VI

**DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO**

Eu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome completo), representante legal da empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), interessada em participar da Concorrência nº 01/12, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei nº.8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

São Paulo, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2012

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

Nome do representante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RG do representante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ANEXO VII

**DECLARAÇÃO**

***(parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo)***

A \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por seu(s) representante(s) legal(is), interessada em participar da Concorrência nº 01/12, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declara, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

São Paulo, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2012

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RG do representante legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ANEXO VIII

**DECLARAÇÃO**

*(ref. Lei Estadual nº 12.799/08 - CADIN Estadual)*

Eu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(nome completo), representante legal da empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(nome da pessoa jurídica), CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **DECLARO**, sob as penas da lei, ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com este Tribunal de Contas, de acordo com a Lei Estadual nº. 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais.

São Paulo, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2012

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

Nome do representante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RG do representante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO IX**

**CARTA CREDENCIAL**

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Concorrência nº 01/12

Pelo presente, designo o Sr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador do R.G. nº. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ para representante desta empresa, estando ele credenciado a responder junto a V.Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas, para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2012

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

Nome do representante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RG do representante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_