**ANEXO I**

**RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET**

*(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)*

**TOMADA DE PREÇOS** **n° 02/21**

**SEI PROCESSO nº 7546/2020-43**

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Obtivemos, através do acesso à página http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: , de de 202\_.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail [dm5@tce.sp.gov.br](mailto:dm5@tce.sp.gov.brp).

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, através de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Os esclarecimentos prestados, decisões sobre eventuais impugnações, entre outras comunicações, serão disponibilizados na página da Internet http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes.

**ANEXO III**

**PROPOSTA COMERCIAL**

**TOMADA DE PREÇOS** **nº 02/21**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***DADOS DO LICITANTE*** | | |
| **Denominação:** | | |
| **Endereço:** | | |
| **CEP:** | **Fone: ( )** | |
| **e-mail:** | | **CNPJ:** |

**A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO : Fornecimento e instalação de Quadro de Transferência Automático (QTA) para o prédio Anexo II e expansão das cargas do QTA dos prédios Sede e Anexo I do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.**  **SEI - Processo n° 7546/2020-43** | | | | | | |  | | --- | | Desenho em preto e branco  Descrição gerada automaticamente | | **TRIBUNAL DE CONTAS  DO ESTADO DE SÃO PAULO** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **ITEM / SUBITEM** | **SERVIÇOS** | Unidade | QTD | **VALORES (R$)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNITÁRIO** | | **TOTAL** | | **SOMA** |
| Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |
| **1. PRÉDIOS SEDE/ANEXO I** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Preparação/Remoção** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Adoção de procedimentos de segurança para desenergização das instalações. | u | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Remoção, sem reaproveitamento dos componentes elétricos e do painel elétrico utilizado atualmente. | u | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Remoção e reinstalação das placas metálicas do forro, para instalação da infraestrutura. | m² | 106,00 |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Infraestrutura** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada galvanizada, 50 x 50mm, para infraestrutura elétrica, inclusos tirantes, ganchos, suportes, e todos os demais serviços e acessórios necessários para a adequada instalação. | m | 54,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada galvanizada, 100 x 50mm, para infraestrutura elétrica, inclusos tirantes, ganchos, suportes, e todos os demais serviços e acessórios necessários para a adequada instalação. | m | 129,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 1", para infraestrutura elétrica, inclusos luvas, curvas, braçadeiras, e todos os demais serviços e acessórios necessários para a adequada instalação. | m | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 2", para infraestrutura elétrica, inclusos luvas, curvas, braçadeiras, e todos os demais serviços e acessórios necessários para a adequada instalação. | m | 74,00 |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Cabeamento** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Fornecimento e passagem de cabo elétrico de cobre de 4 mm² com capa antichama PVC; | m | 209,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Fornecimento e passagem de cabo elétrico de cobre de 10 mm² com capa antichama PVC; | m | 1063,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Fornecimento e passagem de cabo elétrico de cobre de 25 mm² com capa antichama PVC; | m | 104,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Fornecimento e passagem de cabo elétrico de cobre de 35 mm² com capa antichama PVC; | m | 99,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Fornecimento e passagem de cabo elétrico de cobre de 50 mm² com capa antichama PVC; | m | 428,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Fornecimento e passagem de cabo elétrico de cobre de 70 mm² com capa antichama PVC; | m | 407,00 |  |  |  |  |  |
| **1.4** | **Equipamentos** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Fornecimento e instalação de painel elétrico completo, trifásico, dimensões aproximadas de 800 x 700 x 1800 mm (LxPxA), barramento de cobre para, no mínimo, 1000A, com terra e neutro, em conformidade à NR-10, NBR 5410 e IEC 60439-1. Todas as ligações do painel anterior deverão ser refeitas, assim como a recolocação dos componentes reaproveitados, e a instalação das novas cargas. | un | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição elétrico de sobrepor completo, trifásico, 16 posições + chave geral, barramento de cobre para, no mínimo, 160A, com terra e neutro, painel de acrílico, em conformidade à NR-10 e NBR 5410.Deverão ser feitas todas as ligações necessárias para o remanejamento das cargas. | un | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição elétrico completo, trifásico, 24 posições + chave geral, barramento de cobre para, no mínimo, 200A, com terra e neutro, painel de acrílico, em conformidade à NR-10 e NBR 5410.Deverão ser feitas todas as ligações necessárias para o remanejamento das cargas. | un | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Fornecimento e instalação de chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível, com fusíveis, de 1000A. | un | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Fornecimento e instalação de disjuntor de caixa moldada, com disparador térmico e magnético ajustáveis, de 200A. | un | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Fornecimento e instalação de disjuntor de caixa moldada, com disparador térmico e magnético fixos, tripolar, de 160A. | un | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.7 | Fornecimento e instalação de disjuntor de caixa moldada, com disparador térmico e magnético fixos, tripolar, de 125A. | un | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.8 | Fornecimento e instalação de disjuntor de caixa moldada, com disparador térmico e magnético fixos, tripolar, de 100A; | un | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.9 | Fornecimento e instalação de disjuntor de caixa moldada, com disparador térmico e magnético fixos, tripolar, de 40A. | un | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.10 | Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar, tipo DIN, de 63A. | un | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.11 | Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar, tipo DIN, de 16A. | un | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.12 | Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar, tipo DIN, de 16A. | un | 3,00 |  |  |  |  |  |
| **1.5** | **Recinto do gerador** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Fornecimento, montagem e instalação de sistema de exaustão axial completo, para vazão de, no mínimo, 1000 m³/h. | un | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Substituição do revestimento acústico existente, com remoção do revestimento atual, fornecimento e instalação de novo revestimento acústico incombustível, de 50mm. | m² | 45,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Fornecimento e instalação de tanque de combustível metálico para ambiente externo, com capacidade de 250 litros, completo, incluso mangueira, adaptador de mangueira, válvula, bomba e todos os demais materiais, equipamentos e serviços necessários para a instalação e interligação com o tanque diário, assim como toda a infraestrutura de fundação, contenção, etc., necessários para instalação do mesmo. | un | 1,00 |  |  |  |  |  |
| **1.6** | **Documentação** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Elaboração e entrega de toda a documentação a ser enviada para a concessionária de energia - ENEL, necessária para a utilização do sistema de transferência automático. | u | 1,00 |  |  |  |  |  |
| **2. PRÉDIO ANEXO II** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Preparação** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Adoção de procedimentos de segurança para desenergização das instalações. | u | 1,00 |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Infraestrutura** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada galvanizada, 50 x 50mm, para infraestrutura elétrica, inclusos tirantes, ganchos, suportes, e todos os demais serviços e acessórios necessários para a adequada instalação. | m | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada galvanizada, 100 x 50mm, para infraestrutura elétrica, inclusos tirantes, ganchos, suportes, e todos os demais serviços e acessórios necessários para a adequada instalação. | m | 42,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada galvanizada, 150 x 50mm, para infraestrutura elétrica, inclusos tirantes, ganchos, suportes, e todos os demais serviços e acessórios necessários para a adequada instalação. | m | 45,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4", para infraestrutura elétrica, inclusos luvas, curvas, braçadeiras, e todos os demais serviços e acessórios necessários para a adequada instalação. | m | 57,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 3", para infraestrutura elétrica, inclusos luvas, curvas, braçadeiras, e todos os demais serviços e acessórios necessários para a adequada instalação. | m | 20,00 |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Cabeamento** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Fornecimento e passagem de cabo elétrico de cobre de 16 mm² com capa antichama PVC; | m | 461,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Fornecimento e passagem de cabo elétrico de cobre de 25 mm² com capa antichama PVC; | m | 470,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Fornecimento e passagem de cabo elétrico de cobre de 50 mm² com capa antichama PVC; | m | 397,00 |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **Equipamentos** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Fornecimento e instalação de Quadro de Transferência Automático trifásico 220 V para, no mínimo, 160A, completo, incluso Unidade de Supervisão de Corrente Alternada (USCA), dispositivos de proteção, contatores, botoeiras, etc., compatível com o gerador atualmente utilizado. | un | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição elétrico completo, trifásico, 12 posições + chave geral, barramento de cobre para, no mínimo, 160A, com terra e neutro, painel de acrílico, em conformidade à NR-10 e NBR 5410.Deverão ser feitas todas as ligações necessárias para a instalação das novas cargas. | un | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Fornecimento e instalação de chave seccionadora trifásica de 125A. | un | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Fornecimento e instalação de disjuntor de caixa moldada, com disparador térmico e magnético fixos, tripolar, de 63A. | un | 3,00 |  |  |  |  |  |
| **2.5** | **Documentação** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Elaboração e entrega de toda a documentação a ser enviada para a concessionária de energia - ENEL, necessária para a utilização do sistema de transferência automático. | u | 1,00 |  |  |  |  |  |
| **VALOR TOTAL GERAL, SEM BDI (R$)** | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **BDI (R$)** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VALOR** **TOTAL GERAL, COM BDI (R$)** | | | | | | | |  |

**Valor Total Geral, com BDI por extenso: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Prazo de execução dos serviços:** **90** (noventa) **dias corridos**,contados da data indicada pelo **CONTRATANTE** na **Autorização para Início dos Serviços**.

As peças e componentes deverão ter garantia de, no mínimo, **12** (doze) **meses**, ou conforme o padrão do fabricante, se esta for maior, contados a partir da emissão do **Termo de Recebimento Definitivo (TRD)**.

**Prazo de validade da proposta:** **60** (sessenta) **dias corridos**, contados a partir da data da apresentação dos envelopes.

**DECLARO**,sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Anexo II - Termo de Referência do Edital.

**DECLARO** que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.

São Paulo, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

Nome do representante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RG do representante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO V**

**CARTA CREDENCIAL**

AO **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Referência: Tomada de Preços nº 02/21

Pelo presente, designo o Sr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador do RG nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ para representante da empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNPJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, estando ele credenciado a responder junto a V. Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em \_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

Nome do Representante:

RG do Representante nº:

**ANEXO VI**

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**DECLARO**, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_é **microempresa** ou **empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da **Lei Complementar nº 123**, **de 14 de dezembro de 2006**, e alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **estando apta**, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal e trabalhista somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei complementar, no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 02/21, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

Nome do representante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RG do representante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO VII**

**MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES**

**(FASE HABILITAÇÃO)**

Eu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome completo), representante legal da empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), participante da Tomada de Preços nº 02/21, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, **DECLARO** sob as penas da lei:

**a)** Nos termos do **inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993** e alterações, que a empresa encontra-se em **situação regular perante o Ministério do Trabalho**, no que se refere à observância do disposto no **inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal**;

**b)** Que a empresa atende às **normas relativas à saúde e segurança no Trabalho**, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

**c)** Estar ciente de que registro(s) no **CADIN ESTADUAL** (Lei Estadual nº 12.799/08), **impede(m) a contratação** com este Tribunal de Contas;

**d)** Estar ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao **TCESP**, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. **Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo**;

**e) Para o caso de empresas em recuperação judicial**:estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo **e**, **ainda**,declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

**f) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial**:estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

São Paulo, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e assinatura do representante legal

RG nº ...................

E-mail: ..................

**ANEXO VIII**

**ATESTADO DE VISTORIA**

**OBJETO:** **Fornecimento e instalação de Quadro de Transferência Automático (QTA) para o prédio Anexo II e expansão das cargas do QTA dos prédios Sede e Anexo I do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.**

Atestamos, para fins de participação na Tomada de Preços nº 02/21, promovida por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, RG nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representante da empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Fone/Fax: (\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, E-mail :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,esteve neste local em \_\_/\_\_/202\_, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(*Dados do representante deste Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da vistoria*)

Nome completo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matrícula:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Setor:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Assinatura:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**